**Доступная мощность подключения к сетям водоотведения в МО «Агалатовское сельское поселение»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт | Проектная мощность КОС,м3/сут. | Средний фактический расход в сутки,м3/сут. | Фактически пропущено за 2017 год,м3/год. | Доступная мощность подключения,м3/сут. |
| д. Агалатово | 2700 | 1076 | 392634 |  |
|  | Присоединяемые нагрузки, согласно выданным техническим условиям на присоединение к централизованной системе водоотведения, с учетом реконструкции (расширения) КОС | 6624 |  |  |
|  | **ИТОГО:** | **7700** | **392634** | **0 (0%)** |
| ДПК «Охта-Йоки» | 75 | **36** | 13140 | **39 ( 52 %)** |